Ближайшая нормируемая территория (земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения) для промышленной площадки расположена в восточном направлении на расстоянии 0 метра (Российская Федерация, Оренбургская область, Первомайский район, село Мирошкино, улица Центральная, 29 А).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление | Расстояние, м | Адрес | Категория земель и разрешённое использование |
| Север |  |  |  |
| Юг |  |  |  |
| Запад |  |  |  |
| Восток |  |  |  |
| Северо-запад |  |  |  |
| Северо-восток |  |  |  |
| Юго-запад |  |  |  |
| Юго-восток |  |  |  |

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для предотвращения неблагоприятного воздействия загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения и установления обязательных гигиенических требований и в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.   
 По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. СЗЗ устанавливается в целях:  
1. Обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ.  
2. Уменьшение отрицательного влияния на население факторов физического воздействия шума, повышенного уровня вибрации и т.д., производимых предприятием.  
3. Создание архитектурно-эстетического барьера между промышленной и селитебной территориями при существующем ее благоустройстве.  
4. Организации дополнительных озелененных площадей с целью усиления ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха.  
Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:  
промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;  
промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;  
промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;  
промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;  
промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.  
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) с изменениями и дополнениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г., 25 апреля 2014 г., 28 февраля 2022 г.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | | | Характер производства | | Нормативный размер СЗЗ |
| Раздел\* | класс опасности | пункт |  | |  |
| Для собственных котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. | | | | | |