|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | | | Характер производства | | Нормативный размер СЗЗ |
| Раздел\* | класс опасности | пункт |  | |  |
| Для собственных котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. | | | | | |