# **1. СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ, ОБЪЕКТЕ ОНВ, ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОУ**

# **1.1 Сведения о хозяйствующем субъекте, объекте ОНВ**

|  |  |
| --- | --- |
| Категория | Значение |
| Полное наименование предприятия | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мирошкинская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района Оренбургской области |
| Сокращенное наименование предприятия | МБОУ «Мирошкинская СОШ» |
| Адрес юридического лица | 461987, Оренбургская область, Первомайский район, с. Мирошкино, ул. Центральная, 27 |
| Адреса осуществления деятельности | 461987, Оренбургская область, Первомайский район, с. Мирошкино, ул. Центральная, 27 |
| Фактический адрес площадки | 461987, Оренбургская область, Первомайский район, с. Мирошкино, ул. Центральная, 27 |
| ИНН | 5639004992 |
| ОГРН | 1025602832474 |
| КПП | 563901001 |
| ОКФС | 14 |
| ОКОПФ | 75403 |
| ОКОГУ | 4210007 |
| ОКТМО | 53636413101 |
| ОКПО | 36382098 |
| ОКВЭД | Основной:85.14 Образование среднее общееДополнительные:85.41 Образование дополнительное детей и взрослых |
| Коды, присвоенные при постановке на государственный учет ОНВ | Наименование объекта НВОС: МБОУ «Мирошкинская СОШ»Код объекта НВОС: 53-0256-004222-ПРегиональный уровень надзораIV-я категория |
| Директор | Жумалиев Владимир Ромазанович |
| Должностные лица, ответственные за проведение инвентаризации выбросов МБОУ «Мирошкинская СОШ» | Директор Жумалиев Владимир Ромазанович |
| Краткая характеристика местности, прилегающей к объекту ОНВ | С южной стороны располагается автодорога. В восточном и северо-восточном направлении расположены здание здравоохранения и детского сада.В северном направлении расположены земли для сельскохозяйственное использование. |
| Размеры и границы санитарно-защитной зоны | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) с изменениями и дополнениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г., 25 апреля 2014 г., 28 февраля 2022 г.МБОУ «Мирошкинская СОШ»:Для собственных котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. |

# **1.2 Сведения о производственной деятельности, количестве, характеристиках и эффективности ГОУ**

Численность рабочих по штатному: 21 человек

Среднесписочная численность: 17 человек

Дата ввода объекта в эксплуатацию: 2001 г. (Котельная)

Адрес расположения площадки: 461987, Оренбургская область, Первомайский район, с. Мирошкино, ул. Центральная, 27

Земельный участок: 56:22:0501001:4 площадью 15 550 м²

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешённого использования: для размещения административного здания и производственных помещений

Арендаторы, осуществляющие негативное воздействие на окружающую среду: отсутствуют

Водоснабжение: централизованное

Водоотведение: выгребная яма

Теплоснабжение: от собственной котельной

Перспективы развития: в ближайшие 7 лет не запланированы

На производственной площадке расположены следующие источники загрязнения атмосферы::

# **ИЗАВ №0001 – Труба котельной**

ИВ (001): Котлы водогрейные КЧМ -5

Тип котла: водогрейный КЧМ -5

Мощность котла: 21 кВт

Количество котлов в работе: 2 в работе, 0 в резерве

Количество одновременно работающих котлов: 2 шт.

Фактический расход топлива на один котёл: 15 024 м³

Плотность газа: 0,733 кг/м³

Резервное топливо: отсутствует

Количество дней работы в год: 181 день

Время работы в сутки: 24 часа/день

Высота дымовой трубы: 6 м

Диаметр дымовой трубы: 0,470 м

Загрязняющие вещества: Азота диоксид (0301); Азот оксид (0304); Углерода оксид (0337); Бенз/а/пирен (0703).

# **ИЗАВ №0002 – Продувочная свеча**

ИВ (001): Продувочная свеча

Длина продуваемого трубопровода: 5 м

Внутренний диаметр продуваемого трубопровода: 57 мм

Диаметр трубы продувочной свечи: 32 мм

Высота трубы продувочной свечи: 6 м

Загрязняющие вещества: Метан (0410); Этантиол (1728).

# **ИЗАВ №0003 – Открытая стоянка**

ИВ (001): Открытая стоянка

Размеры стоянки: 3 х 8 м

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка оборудования | Кол-во | Тип ТС | Время работы | Вид топлива |
| ГАЗ 322171 | 1 | автобус | 1,5 часа/день, 181 дней/год | Бензин |

Загрязняющие вещества: Азота диоксид (0301); Азот оксид (0304); Сера диоксид (0330); Углерода оксид (0337); Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/ (2704).